УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «17» декабря 2015 г. № 1026н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

**Парусник**

|  |
| --- |
| 765 |
| Регистрационный номер |

Содержание

I. Общие сведения 1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых парусных работ из малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой) вручную и на швейных машинах» 4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение парусных работ средней сложности вручную и на швейных машинах» 9

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных парусных работ вручную и на швейных машинах» 13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 18

1. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Парусные работы при судостроении и судоремонте |  | 30.022 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

|  |
| --- |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |
| Выполнение парусных работ различной степени сложности при судостроении и судоремонте |

Группа занятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7533 | Швеи, вышивальщицы и рабочие родственных занятий | - | - |
| (код ОКЗ[[1]](#endnote-1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  |  |
| --- | --- |
| 13 | Производство текстильных изделий |
| 14.12 | Производство спецодежды |
| 14.19.32 | Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием |
| 30.11 | Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций |
| 30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| (код ОКВЭД[[2]](#endnote-2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

|  |
| --- |
| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |

|  |  |
| --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение простых парусных работ из малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой) вручную и на швейных машинах | 2 | Подготовительные и вспомогательные работы при пошиве парусов и спецодежды | А/01.2 | 2 |
| Подготовка швейных машин к работе и их подналадка в процессе работы при пошиве парусов и спецодежды | А/02.2 |
| Раскладка на рабочем столе и раскрой малоценных материалов при пошиве парусов по готовой разметке, пошив вручную и на швейных машинах | А/03.2 |
| Рациональный раскрой малоценных материалов с огнезащитной пропиткой по лекалам и выкройкам, пошив спецодежды по готовому раскрою | А/04.2 |
| Вязка простых узлов для изготовляемых изделий, изготовление канатов, кантов | A/05.2 |
| Чистка и смазка используемых швейных машин | A/06.2 |
| В | Выполнение парусных работ средней сложности вручную и на швейных машинах | 3 | Изготовление простых лекал и выкроек по чертежам и эскизам при пошиве парусов и спецодежды | B/01.3 | 3 |
| Рациональный раскрой ценных материалов (капрона, тканых и (или) композиционных синтетических материалов из полиэфирных и (или) высокомодульных волокон) с огнезащитной пропиткой по лекалам и выкройкам | B/02.3 |
| Определение качества материалов и их пригодности для выполняемой работы, пошив изделий средней сложности, вязка сложных узлов на изготовляемых изделиях и накладка бензелей | B/03.3 |
| С | Выполнение сложных парусных работ вручную и на швейных машинах | 3 | Составление эскизов по образцам и замерам с места при пошиве парусов и спецодежды | C/01.3 | 3 |
| Изготовление сложных лекал и выкроек для выполнения парусных работ и пошива спецодежды | С/02.3 |
| Раскрой и пошив парусов, спецодежды и изделий сложных фасонов | C/03.3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение простых парусных работ из малоценных материалов (в том числе с огнезащитной пропиткой) вручную и на швейных машинах | Код | А | Уровень квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий | Парусник 2-го разряда |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы повышения квалификации (не менее двух месяцев) |
| Требования к опыту практической работы | Опыт профессиональной деятельности по выполнению работ на производстве учеником парусника не менее шести месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по работе со швейным оборудованием и инструментариемПрохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе[[3]](#endnote-3)Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда[[4]](#endnote-4)Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации[[5]](#endnote-5) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7533 | Швеи, вышивальщицы и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС[[6]](#endnote-6) | §46 | Парусник 2-го разряда |
| ОКПДТР[[7]](#endnote-7) | 16448 | Парусник |

**3.1.1. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовительные и вспомогательные работы при пошиве парусов и спецодежды | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | **Х** | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подбор инструментов и приспособлений, необходимых при раскрое и изготовлении изделий |
| Контроль исправности портновских ножниц, роликовых ножей, вспарывателей, надсекателей |
| Проверка степени заточенности инструментов |
| Необходимые умения | Осуществлять своевременную подготовку инструментов и приспособлений в соответствии с нормативной документацией для производства парусов и спецодежды |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности  |
| Пользоваться средствами измерений, специальными и универсальными измерительными инструментами |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, промышленной безопасности |
| Стандарт рабочего места |
| Основы швейного дела |
| Нормы расхода материалов и инструмента |
| Классификация марок материалов, применяемых при изготовлении изделий |
| Правила пользования рабочим инструментом |
| Назначение инструментов и приспособлений, используемых при раскрое и изготовлении изделий |
| Другие характеристики | - |

**3.1.2. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка швейных машин к работе и их подналадка в процессе работы при пошиве парусов и спецодежды  | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подготовка швейных машин, проверка правильности установки машинной иглы, регулировка натяжения нити, ликвидация обрывов нити при пошиве парусов и спецодежды  |
| Подналадка швейных машин при пошиве парусов и спецодежды  |
| Обеспечение бесперебойной работы оборудования при пошиве парусов и спецодежды |
| Устранение мелких неполадок в работе оборудования при пошиве парусов и спецодежды |
| Необходимые умения | Оценивать готовность швейного и раскроечного оборудования к работе при пошиве парусов и спецодежды |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Исправлять несущественные технические неисправности и неполадки в работе оборудования |
| Принимать решения в рамках профессиональной компетенции |
| Необходимые знания | Последовательность выполнения работ по подготовке и наладке швейных машин и приспособлений при пошиве парусов и спецодежды |
| Причины неполадок оборудования при пошиве парусов и спецодежды |
| Требования охраны труда при пошиве парусов и спецодежды |
| Инструкции по промышленной и экологической безопасности при пошиве парусов и спецодежды |
| Порядок и условия эксплуатации используемого оборудования, инструмента и приспособлений при пошиве парусов и спецодежды |
| Типы применяемых швейных машин, принцип их работы при пошиве парусов и спецодежды |
| Правила эксплуатации универсальных и специальных швейных машин при пошиве парусов и спецодежды |
| Номера игл и калибровка запасных частей к швейным машинам  |
| Принципы работы универсальных и специальных швейных машин с приспособлениями и без них в соответствии с установленными технологическими требованиями |
| Другие характеристики | - |

**3.1.3. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раскладка на рабочем столе и раскрой малоценных материалов при пошиве парусов по готовой разметке, пошив вручную и на швейных машинах | Код | А/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Подготовка, оснащение рабочего стола и инструментов |
| Проверка тканей на наличие явных дефектов |
| Раскладка малоценного материала на рабочем столе |
| Проверка наличия разметки на материале |
| Выполнение простых парусных работ из малоценных материалов  |
| Производство спецодежды при пошиве вручную |
| Вязка шкертов к парусам и тентам |
| Пришивание пуговиц на спецодежде при разметке вручную |
| Утюжка бахромы |
| Раскрой ткани, малоценных материалов по готовой разметке |
| Необходимые умения | Готовить необходимое оборудование, инструментарий и материалы для раскроя парусов |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности  |
| Готовить соответствующие выписки из технологических инструкций для раскроя парусов |
| Проверять соответствие оснащенности рабочего стола требованиям охраны труда при раскрое парусов и спецодежды |
| Обметывать вручную петли на спецодежде  |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при раскрое парусов и спецодежды |
| Назначение изготавливаемых изделий |
| Правила эксплуатации и хранения инструментов, используемых при раскрое и пошиве парусов  |
| Способы и приемы выполнения работ по шитью специальных изделий вручную |
| Приемы рационального раскроя малоценных материалов по простым шаблонам |
| Основные виды швов и окантовок парусных материалов |
| Виды применяемых парусных материалов и их назначение |
| Другие характеристики | - |

**3.1.4. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Рациональный раскрой малоценных материалов с огнезащитной пропиткой по лекалам и выкройкам, пошив спецодежды по готовому раскрою  | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
|  Трудовые действия | Раскладка материала |
| Наложение лекал и выкроек |
| Нанесение специальных отметок на передней, задней и нижней шкаторинах для построения серпов или вогнутости шкаторин  |
| Обшивка трубок гофрированных, бугелей, стопорных планок |
| Определение оптимального варианта раскроя материала  |
| Обшивка парусными нитками люверсов, отделка металлическими кольцами |
| Пошив спецодежды по готовому раскрою с использованием швейных машин |
| Необходимые умения | Изготавливать брезенты трюмные всех размеров |
| Изготавливать ведра парусиновые простые (без обшивки ликтросом) |
| Изготавливать прямые рукава из парусины  |
| Шить по готовому раскрою рукавицы брезентовые |
| Производить разметку, раскрой и пошив малогабаритных тентов |
| Изготавливать ремни |
| Изготавливать кренгельсы |
| Производить расчет всех необходимых припусков материала |
| Соблюдать требования международных стандартов качества при производстве изделий из материалов с огнезащитной пропиткой |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности  |
| Соблюдать требования технических регламентов производства парусов |
| Необходимые знания | Способы и приемы простых парусных работ на швейных машинах |
| Системы менеджмента качества при планировании, разработке и подготовке кроя материала |
| Международные стандарты качества при производстве спецодежды из материалов с огнезащитной пропиткой |
| Основы раскроя парусов |
| Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

**3.1.5. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Вязка простых узлов для изготовляемых изделий, изготовление канатов, кантов | Код | A/05.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Фиксация и закрепление швов после прострочки контура парусов |
| Вязка простых узлов для изготавливаемых изделий |
| Пришивка усиливающего троса по передней и нижней шкаторинам |
| Изготовление и свивка канатов, кантов |
| Необходимые умения | Производить фиксацию швов посредством завязывания простых узлов |
| Соблюдать требования международных стандартов качества при изготовлении канатов, кантов |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности  |
| Соблюдать требования технических регламентов пошива спецодежды и парусов |
| Необходимые знания | Системы менеджмента качества при планировании, разработке и подготовке пошива |
| Способы вязки простых узлов для изготавливаемых изделий |
| Классификация растительных канатов, способы свивки |
| Классификация кантов по способам изготовления и способам свивки |
| Международные стандарты качества при изготовлении канатов, кантов |
| Технология изготовление канатов, кантов |
| Другие характеристики |  |

**3.1.6. Трудовая функция**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Чистка и смазка используемых швейных машин | Код | А/06.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | **Х** | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Прочистка всех отверстий в корпусе швейной машины для смазки |
| Снятие фронтовой доски, игольной пластины и лапки и удаление пыли, грязи, остатков волокон со всех доступных деталей рукава и платформы |
| Поворот швейной машины на шарнирных винтах и чистка всех доступных деталей, находящиеся под ее платформой |
| Разбор челночного устройства и его чистка |
| Смазка очищенных деталей |
| Необходимые умения | Выполнять работы по разборке, очистке, смазке и сборке швейных машин по технологической инструкции, инструкциям по охране труда |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности  |
| Осуществлять контроль исправности швейных машин до и после производимых работ |
| Необходимые знания | Устройство и взаимодействие основных механизмов универсальных автоматических и полуавтоматических швейных машин |
| Назначение деталей швейных машин, используемых в парусном производстве, и принципы их сборки |
| Безопасные способы и последовательность выполнения операций чистки и смазки швейных машин, применяемые инструменты и приспособления |
| Назначение и свойства смазочных материалов для швейных машин |
| Характер использования чистящих средств и смазочных материалов |
| Передовые методы организации труда и рабочего места |
| Правила электробезопасности, гигиены труда и внутреннего трудового распорядка |
| Требования охраны труда при работе со швейными машинами и пошивочным оборудованием |
| Другие характеристики | Обслуживание используемых швейных машин производится под руководством парусника более высокой квалификации |

|  |
| --- |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Выполнение парусных работ средней сложности вручную и на швейных машинах | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей, профессий | Парусник 3-го разряда |
|  |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы повышения квалификации (до одного года) |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы по профессии парусника 2-го разряда  |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по работе со швейным оборудованием и инструментариемПрохождение обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядкеПрохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе  |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7533 | Швеи, вышивальщицы и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | § 47 | Парусник 3-го разряда |
| ОКПДТР | 16448 | Парусник |

|  |
| --- |
| **3.2.1. Трудовая функция** |
| Наименование | Изготовление простых лекал и выкроек по чертежам и эскизам при пошиве парусов и спецодежды  | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Снятие лекал с исходного чертежа |
| Оформление и разработка основных, производных и вспомогательных лекал  |
| Изготовление эталонов, рабочих лекал и типовых выкроек при пошиве парусов и спецодежды |
| Проверка соответствия лекал и выкроек рабочим чертежам или табелям мер не реже одного раза в квартал |
| Необходимые умения | Изготавливать простые лекала, шаблоны по чертежам и эскизам  |
| Определять оптимальный вариант основных, вспомогательных и производных лекал |
| Осуществлять маркировку и спецификацию лекал |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности  |
| Наносить контрольную линию параллельно срезам лекал для контроля их изнашиваемости  |
| Необходимые знания | Правила изготовления лекал и выкроек с рабочих чертежей средней сложности |
| Принципы и приемы раскладок лекал |
| Инструкции по пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.2.2. Трудовая функция** |
| Наименование | Рациональный раскрой ценных материалов (капрона, тканых и (или) композиционных синтетических материалов из полиэфирных и (или) высокомодульных волокон) с огнезащитной пропиткой по лекалам и выкройкам | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

|  |  |
| --- | --- |
| Трудовые действия | Вычерчивание паруса в натуральную величину на плазе с припуском по всем его шкаторинам |
| Раскрой материала  |
| Обшивка капроновыми матами  |
| Обшивка парусиной и винилискожей вручную |
| Обшивка войлоком, кожей (заменителями) и окантовкой |
| Обшивка ликторосом, текстовинитом, дерматином |
| Необходимые умения | Осуществлять вертикальный раскрой материала |
| Осуществлять горизонтальный раскрой материала |
| Производить обшивку натуральными и искусственными материалами |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности  |
| Осуществлять рациональный раскрой ценных материалов (капрон, стеклоткани) с огнезащитной пропиткой по лекалам и выкройкам |
| Вести технологическую документацию на изготовление парусных изделий |
| Необходимые знания | Технология раскроя ценных тканей и материалов |
| Применение специальных мер защиты при раскрое тканых и (или) композиционных синтетических материалов из полиэфирных и (или) высокомодульных волокон |
| Инструкции по пожарной, промышленной безопасности |
| Нормы расхода материалов  |
| Способы устранения дефектов раскроя |
| Ассортимент, особенности и свойства применяемых ценных материалов, парусных тканей и их заменителей |
| Номенклатура изготовляемых чехлов, парусов  |
| Особенности раскроя без центрального шва |
| Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.2.3. Трудовая функция** |
| Наименование | Определение качества материалов и их пригодности для выполняемой работы, пошив изделий средней сложности, вязка сложных узлов на изготовляемых изделиях и накладка бензелей | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Контроль качества исходных материалов, выявление дефектов  |
| Обшивка парусиной винтов |
| Изготовление ведер парусиновых с обшивкой ликторсом |
| Обшивка глушителей прямых цилиндрических капроновыми матами  |
| Раскрой и обшивка дорожек ковровых и ковриков |
| Раскрой и пошив занавесей в буфеты и книжные шкафы |
| Обшивка вручную парусиной, винилискожей кабелей, проводов сварочных, шлангов |
| Обшивка вручную кабелей, бортовых сигнальных огней, носового и кормового буев |
| Изготовление кис |
| Изготовление колец поролоновых |
| Изготовление и обшивка парусиной кругов спасательных из дробленой пробки, спасательных нагрудников из брикетен, матрацев пробковых |
| Изготовление матов гимнастических из поролона, капрона, обтянутых текстовинитом |
| Обшивка ликтросом мешков угольных |
| Изготовление мешков водолазных, буферов, баулов, теплообменников, фильтров |
| Пошив по готовому раскрою обвесов с козырьками на мостики и плиты специальных установок |
| Раскрой, пошив и обшивка ликтросом парусов и тентов простых |
| Изготовление патрубок и манжет (прямоугольных и круглых) с металлическими каркасами, фланцами |
| Изготовление и установка на заказах ремней крепления  |
| Раскрой и пошив рукавиц асбестовых |
| Раскрой и пошив дорогостоящих скатертей |
| Изготовление стульев раскладных из парусины |
| Раскрой и пошив флагов из простых материалов |
| Обшивка текстовинитом, парусиной, дерматином цепочек к койкам, грузовым балкам |
| Раскрой и пошив чехлов на мебель из чехольной ткани, сурового полотна, коломянки и других недорогих материалов |
| Вязка сложных узлов для закрепления швов и накладка бензелей, герметизация швов |
| Укрепление накладок с целью фиксации складки на парусе |
| Необходимые умения | Вязать сложные узлы  |
| Рационально использовать материал, инструменты и оборудование с целью улучшения эксплуатационных характеристик |
| Раскраивать различные материалы |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности  |
| Производить ручную и машинную обшивку натуральными и искусственными материалами |
| Работать на универсальных автоматических и полуавтоматических швейных машинах |
| Необходимые знания | Правила вязки применяемых сложных узлов и накладки бензелей |
| Устройство применяемых швейных машин различных систем, правила их подналадки и регулирования  |
| Пошивочные свойства применяемых материалов  |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ  |
| Трудовое законодательство Российской Федерации |
| Требования охраны труда |
| Системы менеджмента качества при планировании, разработке и подготовке материалов для изготовления парусов, спецодежды  |
| Инструкции по пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Нормативная документация организации |
| Международные стандарты качества материалов для пошива парусов и спецодежды. |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Выполнение сложных парусных работ вручную и на швейных машинах | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |
| Возможные наименования должностей, профессий | Парусник 4-го разряда |
|  |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации (до одного года) |
| Требования к опыту практической работы | Не менее шести месяцев работы по профессии парусника 3-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по работе со швейным оборудованием и инструментариемПрохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе Прохождение обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядкеПрохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности(профессии) или специальности |
| ОКЗ | 7533 | Швеи, вышивальщицы и рабочие родственных профессий |
| ЕТКС | §48 | Парусник 4-го разряда |
| ОКПДТР | 16448 | Парусник |

|  |
| --- |
| **3.3.1. Трудовая функция** |
| Наименование | Составление эскизов по образцам и замерам с места при пошиве парусов и спецодежды | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Замер изделий на горизонтальных и вертикальных стендах  |
| Изготовление рабочих чертежей  |
| Оформление и разработка основных, производных и вспомогательных лекал |
| Изготовление эталонов и рабочих лекал и типовых выкроек |
| Необходимые умения | Осуществлять замеры на плаву |
| Производить контрольный замер паруса на береговом стенде |
| Соблюдать требования технических регламентов |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности  |
| Анализировать потребность в материалах и расход материалов на производство продукции  |
| Необходимые знания | Правила чтения чертежей различной степени сложности |
| Системы менеджмента качества при планировании, разработке и подготовке материалов для изготовления парусов |
| Инструкции по пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Требования охраны труда |
| Международные стандарты качества при пошиве парусов и спецодежды |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.3.2. Трудовая функция** |
| Наименование | Изготовление сложных лекал и выкроек для выполнения парусных работ и пошива спецодежды | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Изготовление лекал по чертежам изделия с учетом припусков на швы и подгиб |
| Техническое размножение лекал  |
| Изготовление основных, производных и вспомогательных (подсобных) лекал-эталонов и рабочих лекал |
| Необходимые умения | Вести специальную техническую документацию |
| Планировать и организовывать работу по снижению производственных затрат и непроизводственных потерь  |
| Вносить рационализаторские предложения по использованию материала, инструмента и оборудования с целью улучшения эксплуатационных характеристик |
| Анализировать потребность в материалах и расход материалов на производство продукции  |
| Необходимые знания | Правила составления эскизов по образцу |
| Правила изготовления сложных лекал и выкроек по замерам с места |
| Системы менеджмента качества при планировании, разработке и подготовке материалов для изготовления парусов и спецодежды |
| Инструкции по пожарной, промышленной и экологической безопасности |
| Требования охраны труда |
| Международные стандарты качества выполнения парусных работ и пошива спецодежды |
| Информационные технологии и специализированные программные продукты |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| **3.3.3. Трудовая функция** |
| Наименование | Раскрой и пошив парусов, спецодежды и изделий сложных фасонов | Код | C/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
|  |
| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
|  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  |  |
| Трудовые действия | Разработка точных лекал |
| Разработка макета и раскрой паруса на компьютере  |
| Выполнение сложных парусных работ вручную и на швейных машинах |
| Раскрой и пошив изделий из дорогостоящих материалов с огнезащитной пропиткой, кожи и кожзаменителей |
| Обшивка кожей весел |
| Обшивка многосекционных, фигурных глушителей капроновыми матами  |
| Раскрой, обметывание и обшивка винилискожей краев ковров сложной конфигурации |
| Раскрой, пошив, обшивка ликтросом парусов и тентов сложной конфигурации |
| Изготовление пластырей противопожарных из асбеста |
| Изготовление рукавов вентиляционных сложной конфигурации из парусины |
| Раскрой, пошив и изготовление подстилок, обтягивание коек |
| Раскрой обвесов с козырьками на мостики и щитами специальных установок |
| Разметка по плазовым данным, раскрой и пошив сеток маскировочных с вырезами и клапанами |
| Раскрой и пошив навигационных фигур |
| Раскрой и пошив чехлов на шлюпки и ялы |
| Раскрой по чертежам или размерам с места, пошив чехлов крупногабаритных типа полотнищ, сложных (цилиндрических, конусных, сферических) с вырезами, клапанами, патрубками, люверсами или завязками на аппаратуру, с механизмами, установками |
| Раскрой и пошив чехлов и покрышек на мягкую и полумягкую мебель из ценных тканей, кожи и кожзаменителей |
| Раскрой по чертежу, пошив с подгонкой по месту шатров медицинских из шелка |
| Раскрой и пошив чехлов на операционные столы |
| Раскрой и пошив ширм |
| Раскрой и пошив занавесей, покрывал, портьер из шелка и других дорогостоящих материалов |
| Раскрой и пошив флагов из шелка и других дорогостоящих материалов |
| Раскрой и пошив спецодежды сложных фасонов |
| Выполнение заключительных отделочных операций |
| Ликтровка тентов, спецодежды  |
| Разбраковка ткани и исходных материалов |
| Необходимые умения | Раскраивать сложные изделия из различных материалов  |
| Раскраивать и шить сумки с множеством карманов |
| Выполнять пошив сложных изделий из различных материалов |
| Рационально использовать материал, инструменты и оборудование с целью улучшения эксплуатационных характеристик |
| Работать на универсальных автоматических и полуавтоматических швейных машинах |
| Анализировать причины перерасхода материалов |
| Соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности  |
| Осуществлять заключительные отделочные операции при пошиве парусных изделий |
| Организовывать внедрение предложений по улучшению организации труда |
| Обметывать и обшивать края винилискожей, ликторосом |
| Необходимые знания | Номенклатура всех видов парусных работ |
| Методы рационального раскроя применяемых материалов по сложным чертежам и эскизам с места |
| Пошивочные свойства применяемых материалов |
| Способы обшивки кожей, капроновыми матами; обметывания и обшивки краев винилискожей, ликторосом; обивки и окантовки |
| Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ |
| Устройство применяемых швейных машин различных систем, правила их подналадки и регулирования |
| Свойства текстильных материалов, применяемых для изготовления парусных изделий |
| Технология пошива парусов различной конфигурации |
| Технологическая документация на изготовление парусных изделий |
| Технология пошива чехлов на мебель и приборы, чехлов на шпиль |
| Технология пошива тентов и обвесов с козырьками |
| Технология пошива портьер |
| Способы ликтровки тентов, парусов  |
| Технология пошива шаров сигнальных |
| Технология обшивки кильблоков, применяемые для этого материалы |
| Правила чтения чертежей различной степени сложности |
| Трудовое законодательство Российской Федерации  |
| Системы менеджмента качества при планировании, разработке и подготовке материалов для изготовления спецодежды сложных фасонов |
| Требования охраны труда |
| Другие характеристики | - |

|  |
| --- |
| IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |

|  |
| --- |
| **4.1. Ответственная организация**-**разработчик** |

|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «АМИК», город Москва |
| Генеральный директор Михайлов Алексей Игоревич |

|  |
| --- |
| **4.2. Наименования организаций**-**разработчиков** |
| 1 | ОАО «Адмиралтейские верфи», город Санкт-Петербург |
| 2 | ОАО «Амурский судостроительный завод», город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край |
| 3 | ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», город Москва |
| 4 | ОАО «ПО «Севмаш», город Северодвинск, Архангельская область |
| 5 | ОАО «ПСЗ «Янтарь», город Калининград |
| 6 | ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», город Санкт-Петербург |
| 7 | ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», город Санкт-Петербург |

1. 1 Общероссийский классификатор занятий. [↑](#endnote-ref-1)
2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. [↑](#endnote-ref-2)
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607). [↑](#endnote-ref-3)
4. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209). [↑](#endnote-ref-4)
5. Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). [↑](#endnote-ref-5)
6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 23, раздел «Судостроение и судоремонт». [↑](#endnote-ref-6)
7. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. [↑](#endnote-ref-7)